� = 1 b e n e f i t p e r h o u r

0 . 6 5

0 . 7

0 . 7 5

0 . 8

0 . 8 5

0 . 9

fixed-1 fixed-3 fixed-5 fixed-10 thres-0.1 thres-0.01 thres-0.001 thres-0.0001 standard LCS EM-full

M S N B C

Utility

� = 0 . 0 4 b e n e f i t p e r h o u r

0 . 9 6

0 . 9 7

0 . 9 8

0 . 9 9

1

fixed-1 fixed-3 fixed-5 fixed-10 thres-0.1 thres-0.01 thres-0.001 thres-0.0001 standard LCS EM-full

Utility

� = 0 . 2 b e n e f i t p e r h o u r

0 . 9 3

0 . 9 4

0 . 9 5

0 . 9 6

0 . 9 7

fixed-1 fixed-3 fixed-5 fixed-10 thres-0.1 thres-0.01 thres-0.001 thres-0.0001 standard LCS EM-full

Utility

� = 1 b e n e f i t p e r h o u r

- 0 . 5

- 0 . 3

- 0 . 1

0 . 1

0 . 3

0 . 5

0 . 7

fixed-1 fixed-3 fixed-5 fixed-10 thres-0.1 thres-0.01 thres-0.001 thres-0.0001 standard LCS EM-full

M S . C O M

Utility

� = 0 . 0 4 b e n e f i t p e r h o u r

0 . 9 3

0 . 9 4

0 . 9 5

0 . 9 6

0 . 9 7

0 . 9 8

fixed-1 fixed-3 fixed-5 fixed-10 thres-0.1 thres-0.01 thres-0.001 thres-0.0001 standard LCS EM-full

Utility

� = 0 . 2 b e n e f i t p e r h o u r

0 . 7

0 . 7 5

0 . 8

0 . 8 5

0 . 9

0 . 9 5

fixed-1 fixed-3 fixed-5 fixed-10 thres-0.1 thres-0.01 thres-0.001 thres-0.0001 standard LCS EM-full

Utility

� = 1 b e n e f i t p e r h o u r

- 0 . 5

- 0 . 3

- 0 . 1

0 . 1

0 . 3

0 . 5

0 . 7

0 . 9

fixed-1 fixed-3 fixed-5 fixed-10 thres-0.1 thres-0.01 thres-0.001 thres-0.0001 standard LCS EM-full

U S C e n s u s 1 9 9 0

Utility

� = 0 . 0 4 b e n e f i t p e r h o u r

0 . 9

0 . 9 2

0 . 9 4

0 . 9 6

0 . 9 8

1

fixed-1 fixed-3 fixed-5 fixed-10 thres-0.1 thres-0.01 thres-0.001 thres-0.0001 standard LCS EM-full

Utility

� = 0 . 2 b e n e f i t p e r h o u r

0 . 7

0 . 7 5

0 . 8

0 . 8 5

0 . 9

0 . 9 5

1

fixed-1 fixed-3 fixed-5 fixed-10 thres-0.1 thres-0.01 thres-0.001 thres-0.0001 standard LCS EM-full

Utility