% -*- Mode:Text -*- 

\hbox to\textwidth{%
\footnotesize
\renewcommand{\arraystretch}{0.49}	% For full 9-inch tall
%\renewcommand{\arraystretch}{0.35}	% For figure with one-line caption
\newcommand{\g}{$\bullet$}
\renewcommand{\a}{$\circ$}
\renewcommand{\v}{$\oplus$}
\hfill
\begin{tabular}[t]{|r||l|l|l|l|l|}
\hline
 & \multicolumn{5}{|c|}{Box controller slot}\\
\hline\hline
   &\multicolumn{1}{c|}{A}&\multicolumn{1}{c|}{B}&\multicolumn{1}{c|}{C}
		&\multicolumn{1}{c|}{D}&\multicolumn{1}{c|}{E}\\
\hline\hline
 1 &\a&\v	&\v	&\g&\v\\
 2 &\a&\v	&\v	&\g&\v\\
\hline
 3 &\a&Red	&FI0	&\g&FanA7\\
 4 &\a&Green	&FI1	&\g&FanB7\\
 5 &\a&Blue	&FI2	&\g&FanA6\\
 6 &\g&Hsync*	&FI3	&\g&FanB6\\
 7 &\g&Vsync*	&FI4	&\g&FanA5\\
\cline{2-3}
 8 &\g&DaiOutSp	&FI5	&\g&FanB5\\
 9 &\g&ScanOut	&FI6	&\g&FanA4\\
\cline{2-3}
10 &\g&Scan	&FI7	&\g&FanB4\\
11 &\g&Reset*	&FI8	&\g&FanA3\\
12 &\g&Resvd0	&FI9	&\g&FanB3\\
13 &\g&Resvd1	&FIA	&\g&FanA2\\
14 &\g&Frame*	&FIB	&\g&FanB2\\
15 &\g&Sync	&FIC	&\g&FanA1\\
16 &\g&OBH	&FID	&\g&FanB1\\
17 &\g&Status	&FIE	&\g&FanA0\\
18 &\g&IBH	&FIF	&\g&FanB0\\
\hline
19 &\g&D0	&LData0	&\g&FanC0\\
20 &\g&D1	&LData1	&\g&FanD0\\
21 &\g&D2	&LData2	&\g&FanC1\\
22 &\g&D3	&LData3	&\g&FanD1\\
23 &\g&D4	&LData4	&\g&FanC2\\
24 &\g&D5	&LData5	&\g&FanD2\\
25 &\g&D6	&LData6	&\g&FanC3\\
26 &\g&D7	&LData7	&\g&FanD3\\
27 &\g&D8	&LData8	&\g&FanC4\\
28 &\g&D9	&LData9	&\g&FanD4\\
29 &\g&DA	&LDataA	&\g&FanC5\\
30 &\g&DB	&LDataB	&\g&FanD5\\
31 &\g&DC	&LDataC	&\g&FanC6\\
32 &\g&DD	&LDataD	&\g&FanD6\\
33 &\g&DE	&LDataE	&\g&FanC7\\
34 &\g&DF	&LDataF	&\g&FanD7\\
\hline
35 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
36 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
\hline
37 &\g&LIBH7	&Clock7	&\g&Status7\\
38 &\g&LIBH6	&LReset*&\g&Status6\\
39 &\g&LIBH5	&LResvd0&\g&Status5\\
40 &\g&LIBH4	&LResvd1&\g&Status4\\
41 &\g&LIBH3	&LFrame*&\g&Status3\\
42 &\g&LIBH2	&LSync	&\g&Status2\\
43 &\g&LIBH1	&LOBH	&\g&Status1\\
44 &\g&Clock6	&Status0&\g&MCkOut\\
45 &\g&Clock4	&LIBH0	&\g&Clock5\\
\cline{4-4}
46 &\g&Clock2	&BusSp	&\g&Clock3\\
47 &\g&Clock0	&---	&\g&Clock1\\
\cline{2-3}\cline{5-6}
48 &\g&XCkIn	&MCkIn	&\g&XCkOut\\
49 &\g&XEnIn*	&---	&\g&XEnOut*\\
50 &\g&XMSpare0	&---	&\g&XPSpare0\\
51 &\g&XMSpare1	&DataEn*&\g&XPSpare1\\
52 &\g&XMSpare2	&DataDir&\g&XPSpare2\\
\hline
53 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
54 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
\hline
55 &\g&---	&Disp0	&\g&Capture*\\
56 &\g&---	&Disp1	&\g&DispVal*\\
57 &\g&SCkIn	&Disp2	&\g&SCkOut\\
58 &\g&---	&Disp3	&\g&---\\
59 &\g&---	&Disp4	&\g&---\\
60 &\g&---	&Disp5	&\g&---\\
61 &\g&---	&Disp6	&\g&---\\
62 &\g&---	&Disp7	&\g&---\\
63 &\g&---	&Disp8	&\g&---\\
64 &\g&---	&Disp9	&\g&---\\
65 &\g&---	&DispA	&\g&---\\
\cline{2-3}\cline{5-6}
66 &\g&YCkIn	&DispB	&\g&YCkOut\\
67 &\g&YEnIn*	&DispC	&\g&YEnOut*\\
68 &\g&YMSpare0	&DispD	&\g&YPSpare0\\
69 &\g&YMSpare1	&DispE	&\g&YPSpare1\\
70 &\g&YMSpare2	&DispF	&\g&YPSpare2\\
\hline
71 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
72 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
\hline
73 &\g&NTSC	&---	&\g&MonoIn\\
74 &\g&YVideo	&---	&\g&---\\
75 &\g&SVideo	&---	&\g&PixCk\\
76 &\g&---	&---	&\g&HDrive*\\
77 &\g&---	&---	&\g&VDrive*\\
\cline{2-3}\cline{5-6}
78 &\g&---	&---	&\g&---\\
79 &\g&---	&---	&\g&---\\
80 &\g&---	&---	&\g&---\\
81 &\g&---	&---	&\g&---\\
82 &\g&---	&---	&\g&---\\
83 &\g&---	&---	&\g&---\\
\cline{2-3}\cline{5-6}
84 &\g&ZCkIn	&---	&\g&ZCkOut\\
85 &\g&ZEnIn*	&---	&\g&ZEnOut*\\
86 &\g&ZMSpare0	&---	&\g&ZPSpare0\\
87 &\g&ZMSpare1	&---	&\g&ZPSpare1\\
88 &\g&ZMSpare2	&---	&\g&ZPSpare2\\
\hline
89 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
90 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
\hline
\end{tabular}%
\hfill
\begin{tabular}[t]{|r||l|l|l|l|l|}
\hline
 & \multicolumn{5}{|c|}{Module slot ($n=0,\ldots,7$)}\\
\hline\hline
   &\multicolumn{1}{c|}{A}&\multicolumn{1}{c|}{B}&\multicolumn{1}{c|}{C}
		&\multicolumn{1}{c|}{D}&\multicolumn{1}{c|}{E}\\
\hline\hline
 1 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
 2 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
\hline
 3 &\g&ExtraCk	&Capture*&\g&FI0\\
 4 &\g&Mpa8	&MpaA	&\g&FI1\\
 5 &\g&Mpb8	&MpbA	&\g&FI2\\
 6 &\g&Mpa9	&MpaB	&\g&FI3\\
 7 &\g&Mpb9	&MpbB	&\g&FI4\\
\cline{2-4}
 8 &\g&DaiInSp	&DaiOutSp&\g&F5I\\
 9 &\g&ScanIn	&ScanOut&\g&FI6\\
\cline{2-4}
10 &\g&Scan	&DispVal*&\g&FI7\\
11 &\g&Reset*	&---	&\g&FI8\\
12 &\g&Resvd0	&---	&\g&FI9\\
13 &\g&Resvd1	&---	&\g&FIA\\
14 &\g&Frame*	&---	&\g&FIB\\
15 &\g&Sync	&FanA$n$&\g&FIC\\
16 &\g&OBH	&FanB$n$&\g&FID\\
17 &\g&Status	&FanC$n$&\g&FIE\\
18 &\g&IBH	&FanD$n$&\g&FIF\\
\hline
19 &\g&D0	&LData0	&\g&FO0\\
20 &\g&D1	&LData1	&\g&FO1\\
21 &\g&D2	&LData2	&\g&FO2\\
22 &\g&D3	&LData3	&\g&FO3\\
23 &\g&D4	&LData4	&\g&FO4\\
24 &\g&D5	&LData5	&\g&FO5\\
25 &\g&D6	&LData6	&\g&FO6\\
26 &\g&D7	&LData7	&\g&FO7\\
27 &\g&D8	&LData8	&\g&FO8\\
28 &\g&D9	&LData9	&\g&FO9\\
29 &\g&DA	&LDataA	&\g&FOA\\
30 &\g&DB	&LDataB	&\g&FOB\\
31 &\g&DC	&LDataC	&\g&FOC\\
32 &\g&DD	&LDataD	&\g&FOD\\
33 &\g&DE	&LDataE	&\g&FOE\\
34 &\g&DF	&LDataF	&\g&FOF\\
\hline
35 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
36 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
\hline
37 &\g&XM0	&Clock$n$&\g&XP0\\
38 &\g&XM1	&LReset*&\g&XP1\\
39 &\g&XM2	&LResvd0&\g&XP2\\
40 &\g&XM3	&LResvd1&\g&XP3\\
41 &\g&XM4	&LFrame*&\g&XP4\\
42 &\g&XM5	&LSync	&\g&XP5\\
43 &\g&XM6	&LOBH	&\g&XP6\\
44 &\g&XM7	&Status	&\g&XP7\\
45 &\g&XM8	&LIBH$n$&\g&XP8\\
\cline{4-4}
46 &\g&XM9	&BusSp	&\g&XP9\\
47 &\g&XMA	&---	&\g&XPA\\
48 &\g&XMB	&---	&\g&XPB\\
49 &\g&XMC	&---	&\g&XPC\\
50 &\g&XMD	&---	&\g&XPD\\
51 &\g&XME	&DataEn*&\g&XPE\\
52 &\g&XMF	&DataDir&\g&XPF\\
\hline
53 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
54 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
\hline
55 &\g&YM0	&Disp0	&\g&YP0\\
56 &\g&YM1	&Disp1	&\g&YP1\\
57 &\g&YM2	&Disp2	&\g&YP2\\
58 &\g&YM3	&Disp3	&\g&YP3\\
59 &\g&YM4	&Disp4	&\g&YP4\\
60 &\g&YM5	&Disp5	&\g&YP5\\
61 &\g&YM6	&Disp6	&\g&YP6\\
62 &\g&YM7	&Disp7	&\g&YP7\\
63 &\g&YM8	&Disp8	&\g&YP8\\
64 &\g&YM9	&Disp9	&\g&YP9\\
65 &\g&YMA	&DispA	&\g&YPA\\
66 &\g&YMB	&DispB	&\g&YPB\\
67 &\g&YMC	&DispC	&\g&YPC\\
68 &\g&YMD	&DispD	&\g&YPD\\
69 &\g&YME	&DispE	&\g&YPE\\
70 &\g&YMF	&DispF	&\g&YPF\\
\hline
71 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
72 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
\hline
73 &\g&ZM0	&---	&\g&ZP0\\
74 &\g&ZM1	&---	&\g&ZP1\\
75 &\g&ZM2	&---	&\g&ZP2\\
76 &\g&ZM3	&---	&\g&ZP3\\
77 &\g&ZM4	&---	&\g&ZP4\\
78 &\g&ZM5	&---	&\g&ZP5\\
79 &\g&ZM6	&---	&\g&ZP6\\
80 &\g&ZM7	&---	&\g&ZP7\\
81 &\g&ZM8	&---	&\g&ZP8\\
82 &\g&ZM9	&---	&\g&ZP9\\
83 &\g&ZMA	&---	&\g&ZPA\\
84 &\g&ZMB	&---	&\g&ZPB\\
85 &\g&ZMC	&---	&\g&ZPC\\
86 &\g&ZMD	&---	&\g&ZPD\\
87 &\g&ZME	&---	&\g&ZPE\\
88 &\g&ZMF	&---	&\g&ZPF\\
\hline
89 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
90 &\g&\v	&\v	&\g&\v\\
\hline
\end{tabular}\hfill
}\relax

